# RED HIDROGRÁFICA ESCALA 1:50 000 Edición: 2.0, SUBCUENCA HIDROGRÁFICA RH20Ac R. ATOYAC - OAXACA DE JUáREZ /CUENCA R. ATOYAC /R.H. COSTA CHICA - RÍO VERDE

Metadata also available as

## Metadata:

- Identification_Information
- Data_Quality_Information
- Spatial_Data_Organization_Information
- Spatial_Reference_Information
- Distribution_Information
- Metadata_Reference_Information

Identification_Information:
  Citation:
    Citation_Information:
      Originator: Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI.(ed.)
      Publication_Date: 20100630
      Title:
        RED HIDROGRÁFICA ESCALA 1:50 000 Edición: 2.0, SUBCUENCA HIDROGRÁFICA RH20Ac R. ATOYAC - OAXACA DE JUáREZ /CUENCA R. ATOYAC /R.H. COSTA CHICA - RÍO VERDE
      Edition: 2.0
      Geospatial_Data_Presentation_Form: Datos vectoriales digitales.
      Publication_Information:
        Publication_Place: Aguascalientes, Ags., México.
        Publisher: Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI.
      Online_Linkage: <http://www.inegi.org.mx/>
  Description:
    Abstract:
      La Red Hidrográfica escala 1:50 000 en su edición 2, ofrece un sistema de circulación lineal estructurado y mejorado, que representa el comportamiento de drenaje superficial de una cuenca hidrográfica, en el cual se garantiza la continuidad de flujos a través de subcuencas, además de incluir indicadores de hidromorfometría como la magnitud de orden según clasificación de Strahler y el nivel de corriente entre otros, que aunado a la utilización de métodos y herramientas de redes geométricas en aplicaciones de sistemas de información geográfica, es de gran utilidad para diversos estudios. Sus componentes vectoriales son: líneas de flujo, puntos de drenaje y el polígono de la subcuenca también digitalizado a la misma escala de la red, el cual se caracteriza por tener consistencia espacial con la Red Hidrográfica de acuerdo a los límites físico-naturales sobre la divisoria de cada unidad. Para su digitalización, se consideró como referencia la conformación de áreas en función del componente "División de Aguas Superficiales" de la "Carta Hidrológica escala 1:250 000 serie I",no obstante presenta cambios significativos debido al detalle de la información y de la interpretación de los escurrimientos superficiales.
    Purpose:
      Proveer a los especialistas y público en general, de información de redes hidrográficas a mayor detalle en apoyo a los tomadores de decisiones para diversos proyectos relacionados con la administración del recurso hídrico, calidad del agua, prevención de desastres naturales entre otros orientados al desarrollo sustentable del país.
    Supplemental_Information:
      Las redes fueron elaboradas a partir de los rasgos hidrográficos contenidos en los conjuntos de datos topográficos escala 1:50 000, en específico corrientes y cuerpos de agua intermitentes y perennes, para lo cual fue necesario realizar la interpretación, análisis y edición de la conectividad de las líneas de flujo, así como desarrollar algoritmos para determinar la dirección de flujo para cada segmento e indicadores de hidromorfometría, entre otros para validación geométrica y topológica. Los conjuntos digitales que pertenecen a esta subcuenca y su correspondiente fecha de actualización o creación son: e14d58(1995-01-31), e14d57(1995-01-31), e14d78(1995-01-31), e14d67(1995-04-30), e14d68(1995-05-31), e14d88(1995-05-31), e14d48(1997-12-31), e14d47(1998-03-31), e14d36(1998-10-31), e14d37(1998-11-30), e14d46(1999-08-31), e14d66(2002-03-31), e14d59(2002-04-30), e14d76(2003-05-31), e14d56(2004-04-30), e14d87(2004-06-30), e14d77(2004-07-31). Las fechas anteriormente mencionadas son las mismas detalladas(en el mismo orden) en la sección "Time_Period_Information" de este metadato.
  Time_Period_of_Content:
    Time_Period_Information:
      Multiple_Dates/Times:
        Single_Date/Time:
          Calendar_Date: 19950131
        Single_Date/Time:
          Calendar_Date: 19950131
        Single_Date/Time:
          Calendar_Date: 19950131
        Single_Date/Time:
          Calendar_Date: 19950430
        Single_Date/Time:
          Calendar_Date: 19950531
        Single_Date/Time:
          Calendar_Date: 19950531
        Single_Date/Time:
          Calendar_Date: 19971231
        Single_Date/Time:
          Calendar_Date: 19980331
        Single_Date/Time:
          Calendar_Date: 19981031
        Single_Date/Time:
          Calendar_Date: 19981130
        Single_Date/Time:
          Calendar_Date: 19990831
        Single_Date/Time:
          Calendar_Date: 20020331
        Single_Date/Time:
          Calendar_Date: 20020430
        Single_Date/Time:
          Calendar_Date: 20030531
        Single_Date/Time:
          Calendar_Date: 20040430
        Single_Date/Time:
          Calendar_Date: 20040630
        Single_Date/Time:
          Calendar_Date: 20040731
    Currentness_Reference: ground condition
  Status:
    Progress: Complete
    Maintenance_and_Update_Frequency:
      Continuo y actualización en función de prioridades del área productora.
  Spatial_Domain:
    Bounding_Coordinates:
      West_Bounding_Coordinate: -96.2769285072796
      East_Bounding_Coordinate: -97.2153789942797
      North_Bounding_Coordinate: 17.3887065791203
      South_Bounding_Coordinate: 16.1849358141203
  Keywords:
    Theme:
      Theme_Keyword_Thesaurus: Ninguno
      Theme_Keyword: Afluente
      Theme_Keyword: Agua
      Theme_Keyword: Cauce
      Theme_Keyword: Corriente de agua
      Theme_Keyword: Cuenca
      Theme_Keyword: Escurrimiento superficial
      Theme_Keyword: Hidrografía
      Theme_Keyword: Hidrología
      Theme_Keyword: Línea de flujo
      Theme_Keyword: Recurso hídrico
      Theme_Keyword: Red geométrica
      Theme_Keyword: Red hidrográfica
      Theme_Keyword: Río
      Theme_Keyword: Sistema de drenaje
    Place:
      Place_Keyword_Thesaurus: Ninguno
      Place_Keyword: Cuenca hidrográfica
  Access_Constraints:
    Acceso al público a través de los centros de venta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI.
  Use_Constraints:
    Como insumo para otras aplicaciones o publicaciones sin la autorización respectiva u omisión de los créditos del autor.
  Browse_Graphic:
    Browse_Graphic_File_Name: RH20Ac.jpg
    Browse_Graphic_File_Description:
      Imagen que incluye el polígono de subcuenca, de la Unidades de Captación de Aguas Superficiales escala 1:50 000 Edición 1.0 y la Red Hidrográfica escala 1:50 000 Edición 2.0.
    Browse_Graphic_File_Type: JPEG

Data_Quality_Information:
  Logical_Consistency_Report:
    La red hidrográfica fue elaborada a partir de los datos topográficos escala 1:50 000 y por tanto las especificaciones técnicas se sustentan en gran parte en el diccionario de datos topográficos de la misma escala, además de especificaciones propias de la red que se mencionan en el documento técnico descriptivo. Una de las características de la red hidrográfica es la integridad de la conectividad entre rasgos y la segmentación en cada confluencia. Además se cuenta con un rasgo puntual denominado "Punto de drenaje" el cual se utiliza para indicar el lugar donde se drenan las aguas a otra subcuenca o al mar, o para indicar la acumulación de flujos como en lagos o lagunas, así como para aquellas corrientes de agua que desaparecen de la superficie debido a infiltración o evapotranspiración. Este rasgo puntual mantiene una relación lógica y espacial con las líneas de flujo.
  Completeness_Report:
    Para la construcción de un sistema de drenaje lineal, fue necesario generar líneas centrales a los cuerpos de agua, además de considerar en algunos casos, la inclusión de canales sobre todo aquellos importantes que dan continuidad a los flujos de cauces naturales. Así mismo, es importante mencionar que una de las validaciones de la red, fue la de verificar su integridad con medios y métodos de redes geométricas.
  Lineage:
    Process_Step:
      Process_Description:
        1.- Investigación y análisis del proyecto: de acuerdo a la magnitud del proyecto, se estableció dividirlo en diferentes etapas, siendo la prioritaria el determinar el sistema lineal para lo cual fue necesario realizar la conectividad de las líneas de flujo .
        2.- Desarrollo conceptual y metodológico: se elaboró la documentación metodológica fundamental para el sustento del proyecto y la capacitación del personal involucrado .
        3.- Análisis, diseño y desarrollo de herramientas geomáticas para edición: a efecto de obtener resultados a corto plazo y en una forma controlada, se automatizaron diversos procesos además de generar medios cliente-servidor para transferencias de insumos, entre otras herramientas para la edición controlada e informes automáticos de avance y productividad, así como registrar observaciones tanto de los analistas como de los supervisores .
        4.- Análisis, diseño y desarrollo del sistema de control y seguimiento de actividades: de forma paralela se diseñó una base de datos para registrar asignaciones de carga de trabajo, así como indicadores de productividad y calidad, además de diseñar y desarrollar una página web para reportar en tiempo real los avances .
        5.- Integración y organización de los insumos: consistente en bajar los datos topográficos de la base de datos y organizarlos de forma automatizada en un servidor .
        6.- Procesamiento de insumos: consistente en aplicar un recorte de los datos topográficos a un área irregular que es la unidad más desagregada de la División Hidrológica de Aguas Superficiales escala 1:250 000 serie I, que es la subcuenca, con un buffer excedente de 3 Km, además de aplicar un proceso de limpieza topológica .
        7.- Asignación de cargas de trabajo: de acuerdo a disponibilidad de los datos topográficos se hizo la asignación a los analistas-editores de forma progresiva .
        8.- Análisis y edición de la conectividad: actividad de interpretación del comportamiento hidrológico en función de diversos insumos como altimetría, imágenes satelitales, ortofotos, permeabilidad de suelos y rocas, corrientes y cuerpos de agua, canales, entre otros insumos, además con la ayuda de diversas herramientas desarrolladas, generar líneas centrales de cuerpos de agua, aplicar un diagnóstico de conectividad para detectar las desconexiones y de forma simultánea determinar las direcciones de flujo, conectar los rasgos, entre otros .
        9.- Supervisión de los trabajos de edición: actividad consistente en revisar cada una de las líneas nuevas generadas para la conexión de rasgos y retroalimentar al analista-editor sobre criterios considerados, además de revisar la integridad de la red, direcciones de flujo, entre otros aspectos .
        10.- Atención de observaciones del supervisor: el analista-editor lee y atiende las observaciones del supervisor .
        11.- Revisión y liberación de redes por parte del supervisor: por segunda ocasión el supervisor revisa que el analista-editor hubiese atendido sus observaciones y libera la red hidrográfica del trabajo de edición .
        12.- Control y seguimiento de los avances: de forma permanente a lo largo del proyecto, se monitorearon los avances, e indicadores de productividad y de calidad, se dio acceso al sistema a todos los directores y subdirectores en oficinas centrales, regionales y estatales involucrados en el proyecto para que monitorearan sus avances, además de informar quincenalmente vía correo electrónico con información más detallada .
        13.- Carga de redes en una base de datos espacial: una vez liberadas las redes, se procedió a subirlas a una base de datos en la cual se aplicaron otras validaciones y se les generó un identificador único a cada línea de flujo .
        14.- Generación de archivos entregables y de metadatos para su entrega al área de Base de Datos
      Process_Date: 20091215

Spatial_Data_Organization_Information:
  Direct_Spatial_Reference_Method: Vector

Spatial_Reference_Information:
  Horizontal_Coordinate_System_Definition:
    Geodetic_Model:
      Horizontal_Datum_Name:
        International Terrestrial Reference Frame of 1992, época 1988.0, en el GRS80
      Ellipsoid_Name: Geodetic Reference System 80
      Semi-major_Axis: 6378137.0
      Denominator_of_Flattening_Ratio: 298.2572221

Distribution_Information:
  Distributor:
    Contact_Information:
      Contact_Organization_Primary:
        Contact_Organization: Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI.
        Contact_Person: Ing. Isidoro Jorge Luis Sosa.
      Contact_Position: Responsable del Centro de Ventas.
      Contact_Address:
        Address_Type: mailing and physical address
        Address:
          Avenida Héroe de Nacozari #2301 Sur. Fraccionamiento Jardines del Parque.
        City: Aguascalientes.
        State_or_Province: Ags.
        Postal_Code: 20276.
        Country: México.
      Contact_Voice_Telephone:
        (52) (449) 918 19 48 y 910 53 00. Extensiones 5031, 5111 y 5208. Lada 01 800 463 44 01.
      Contact_Facsimile_Telephone: (52) (449) 918 22 32.
      Contact_Electronic_Mail_Address: ventassede@inegi.org.mx
      Hours_of_Service: De 8:30 a 21:00.
      Contact_Instructions:
        Favor de referirse a la información que está contenida en esta misma sección de los metadatos. Nota - si requiere factura sólo se podrá expedir de las ocho treinta hasta la dieciseis treinta horas.
  Resource_Description:
    RED HIDROGRÁFICA ESCALA 1:50 000 Edición: 2.0, SUBCUENCA HIDROGRÁFICA RH20Ac R. ATOYAC - OAXACA DE JUáREZ /CUENCA R. ATOYAC /R.H. COSTA CHICA - RÍO VERDE
  Distribution_Liability:
    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI no se hace responsable por el uso que usted le de a los datos.

Metadata_Reference_Information:
  Metadata_Date: 20100315
  Metadata_Review_Date: 20100615
  Metadata_Contact:
    Contact_Information:
      Contact_Organization_Primary:
        Contact_Organization: Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI.
        Contact_Person: Administrador de Metadatos.
      Contact_Position: Administración de Metadatos.
      Contact_Address:
        Address_Type: mailing and physical address
        Address:
          Avenida Héroe de Nacozari #2301 Sur. Fraccionamiento Jardines del Parque.
        City: Aguascalientes.
        State_or_Province: Aguascalientes.
        Postal_Code: 20276
        Country: Mexico
      Contact_Voice_Telephone: (52) (449) 910 53 00. Extensiones 5631, 1750 y 5147.
      Contact_Facsimile_Telephone: (52) (449) 442 41 45
      Contact_Electronic_Mail_Address: rafael.arrioja@inegi.org.mx
      Hours_of_Service: De 8:30 a 16:30
      Contact_Instructions:
        Favor de referirse a la información que está contenida en esta misma sección de los metadatos.
  Metadata_Standard_Name: FGDC Content Standards for Digital Geospatial Metadata
  Metadata_Standard_Version: FGDC-STD-001-1998

Generated by `mp` version 2.8.0 on Mon Sep 20 10:40:31 2010